КАНЦЛЕР Тумба-купе КЦ22 1300х446х750 мм

1. [image: ]Постелите на пол плотную бумагу или ткань.
2. В глухие отверстия Ø5 мм боков 3, перегородки 4 вкрутите штоки усиленных стяжек. В глухие отверстия Ø15 мм боков 3 и перегородки 4 вставьте эксцентрики, в отверстия задних стенок 6 шканты, в отверстия Ø20 горизонтов 5 – усиленную стяжку, в отверстия Ø8 крышки 1 и днища 2 – штоки эксцентриков. В отверстия Ø10 мм днища 2 забейте опоры тумбы. 
3. [image: ]В отверстия Ø35 дверей 7 и 8 вставьте ролики дверей-купе. В отверстие Ø20 двери 7 вставьте замок и закрепите саморезами. На заднюю часть двери 7 установите уголки, которые будут служить ограничителями движения дверей.
4. [image: ]Соедините бок 1 и заднюю стенку 6, присоедините перегородку 4, вторую заднюю стенку и второй бок, а затем крышку и днище сверху и снизу, затяните эксцентрики.
5. Поставьте тумбу вертикально, отрегулируйте опоры. Установите заглушки на эксцентрики.
6. Установите горизонты 5 и затяните стяжки.
7. Вставьте низ двери в направляющую нижнего топа, затем заведите верх двери под верхний топ и переведите защелку верхних роликов вверх, чтобы она вошла в верхнюю направляющую. Установите ручки.
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	Код детали
	поз
	наименование
	размер, мм
	кол-во
	
	код
	фурнитура
	кол-во

	Место 1
	15.00061
	3
	Бок
	687 х 440 х 18
	2
	
	40-206
	Эксцентрик
	12

	
	15.00062
	4
	Перегородка
	687 х 386 х 18
	1
	
	40-203
	Шток эксцентрика
	12

	
	15.00059
	5
	Полка
	621 х 364 х 18
	2
	
	40-207
	Шкант 8х30
	8

	
	
	
	Фурнитура
	
	
	
	40-601
	Опора регулируемая Ø50 х 27
	6

	
	15.00057
	1
	Крышка
	1300 х 446 х 18
	1
	
	40-103
	Саморез 3,5 х 16
	26

	
	15.00058
	2
	Днище
	1300 х 446 х 18
	1
	
	40-983
	Замок для раздвижных дверей
	1

	Место 2
	15.00063
	7
	Фасад левый
	680 х 640 х 18
	1
	
	40-935
	Нижний ролик двери
	4

	
	[bookmark: _GoBack]15.00064
	8
	Фасад правый
	680 х 640 х 18
	1
	
	40-936
	Верхний ригель двери
	4

	
	15.00060
	6
	Задняя стенка
	687 х 621 х 18
	2
	
	40-925
	Уголок с крышкой
	2

	
	
	
	
	
	
	
	40-710
	Ручка
	2

	
	
	
	
	
	
	
	40-210
	Стяжка усиленная
	8

	
	
	
	
	
	
	
	40-211
	Шток усиленной стяжки
	8



Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.
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