КАНЦЛЕР КЦ08 тумба под оргтехнику 900х446х670 мм

1. [image: ]Постелите на пол плотную бумагу или ткань.
2. [image: ]В глухие отверстия Ø5 мм боков 3 и 4 вставьте полкодержатели. В глухие отверстия Ø15 мм боков 3 и 4 вставьте эксцентрики, в отверстия Ø8 боков, крышки 1 вставьте штоки эксцентриковых стяжек. По разметке прикрутите саморезами 3,5х16 в бокам 3 и 4 ответные планки петель. В отверстия Ø10 днища 2 вставьте опоры.
3. Соедините бока, горизонт 5 евровинтами, присоедините днище на евровинты 7х50, вставьте задние стенки в пазы, а затем установите крышку 1 на эксцентриковые стяжки.
4. Прикрутите саморезами 3,5х16 к дверям петли и навесьте двери на бока тумбы.
5. Зафиксируйте уголками и саморезами 3,5х16 задние стенки.
6. Отрегулируйте двери, прикрутите ручки и вставьте в тумбу полку.
7. На эксцентрики и евровинты установите заглушки.
	поз
	Код детали
	наименование
	размер, мм
	кол-во
	
	Код фурнитуры
	фурнитура
	кол-во

	1
	15.00020
	Крышка
	900 х 446 х 18
	1
	
	40-601
	Опора регулируемая Ø50х27
	4

	2
	15.00021
	Днище
	900 х 446 х 18
	1
	
	40-506
	Петли вкладные
	4

	3/4
	15.00022 / 23
	Бок левый/правый
	607 х 440 х 18
	2
	
	40-201
	Эксцентрик
	4

	5
	15.00025
	Горизонт
	860 х 397 х 18
	1
	
	40-203
	Шток эксцентрика
	4

	6
	15.00024
	Дверь
	427 х 427 х 18
	2
	
	40-710
	Ручка
	2

	7
	15.00026
	Полка
	858 х 397 х 18
	1
	
	40-103
	Саморез 3,5х16
	26

	8
	15.00069
	Задняя стенка
	874 х 429 х 3
	1
	
	40-924
	Полкодержатель
	4

	9
	15.00068
	Задняя стенка
	874 х 192 х 3
	1
	
	40-984
	Уголок для задней стенки
	6



Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.
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